0.DAKVENTILATOR

Fabrikaat: ST Fans

Type: DVS

Constructie: Achterovergebogen waaier

Debiet (m3/h):

Opvoerhoogte (Pa):

Toerental (omw./min):

Regelbaar

Materiaal:  
-     waaier: bouwgrootte 355 kunststof Polyamide PA. bouwgrootte 400-700 aluminium  
-     omkasting: zeewaterbestendig aluminium  
-     bodemplaat: staal verzinkt

Aandrijving:  
-     wijze: direct gedreven AC buitenpool motor

Elektromotor:  
-     aansluitspanning (V): bouwgr.190-500 Code E 1~230V bgr.355-710 D 3~400V 50 Hz  
-     motorbeveiliging geïntegreerde thermocontacten tot bouwgrootte 311, vanaf bouwgrootte 355 extern aan te sluiten op een thermische beveiliging.  
-     opgenomen vermogen (W):

Toebehoren:  
-     dakopstand  
-     geluiddempende dakopstand  
-     aansluitplaat  
-     doorvoerkoker  
-     terugslagklep  
-     werkschakelaar  
-     toerenregeling

.01    LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

Dakventilator